GL5116&GL5110 算法差异

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GL5110 | GL5116 |
| PLC | 有 | 有 |
| AEC | SV 1.1 | SV 2.1可用 |
| NR | 无 | 有 |
| WNR | 无 | 有 |
| Side tone gain | 无 | 可加 |
| Ambient Noise Dependent Volume Control | 无 | 可加 |
| Send/Receive EQ | 无 | 可加 |
| PEQ | 有 | 有，可以支持更多的点数 |
| Treble Enhancement | 有 | 有 |
| TEQ | 只能勉强支持其中一个 | 有 |
| MDRC | 有 |
| Bass Enhancement | 有 |
| Surround | 有 |